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Termo de Referência
1. Objeto
Aquisição, remoção e instalação de 07 (sete) janelas de PVC e 03 (três) portas de PVC, para o salão de festas do Edifício sede DAER/PGE.
2.Local
Edifício sede DAER/PGE
Cidade: Porto Alegre – RS.
Endereço: Borges de Medeiros, 1555, 20º andar, Bairro Praia de Belas– CEP 90110-150
3. Forma de Execução
A remoção, instalação e confecção das janelas e portas de PVC deverão ser executadas pela CONTRATADA Antes das confecções das janelas e portas de PVC a contratada deve realizar as medidas no local.

4. Condições Gerais
4.1. As janelas e portas devem ser retiradas e imediatamente instaladas, o local não deve ficar desprovido de janelas e portas.
4.2. As medidas exatas das janelas e portas devem ser realizadas pela Contratada antes da confecção das janelas e portas de PVC.
4.3. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer todo o material e ferramental necessários para remover as janelas e portas de madeira existentes e instalar as novas janelas e portas de PVC.
4.4. Os perfis
 de PVC devem contar com alma ou reforço de aço galvanizado interno para garantir estabilidade dimensional e rigidez estrutural contra a pressão do vento
4.5. As esquadrias devem possuir sistema de juntas e baguetes com borrachas de pressão que impede a infiltração de água da chuva, poeira e correntes de ar indesejadas.
5. Prazo de Entrega e Condições para Recebimento
6.1. O prazo para entrega, remoção e instalação será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão do empenho, de acordo com as especificações do ANEXO I, e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.


6.1.2. Caso ocorra fato que impeça ou interfira no atendimento do prazo de entrega indicado nesta cláusula, o fornecedor deverá comunicar, por e-mail ou carta, as razões do atraso bem como o prazo previsto para a entrega dos equipamentos, para análise por parte do CONTRATANTE.
6.2. Após a instalação das Janelas e portas o CONTRATANTE, observará o funcionamento e estanqueidade pelo período de 30 (trinta) dias corridos e não havendo nenhuma inconsistência funcional e operacional até o final desse prazo, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo – TRD e realizada o pagamento.
7. Garantia
7.1. Os perfis de PVC das janelas e portas devem ter garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação, deformidades e estanqueidade
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DAS ESQUADRIAS

02 Unid. Janela De Correr 2 Folhas, Branco Interno/Externo, Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm) 1300 X 1450;
02 Unid. Janela De Correr 4 Folhas (2 Trilhos), Branco Interno/Externo (2 Folhas Móveis/2 Folhas Fixas), Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm) 2480 X 1450;
03 Unid. Janela De Correr 2 Folhas, Branco Interno/Externo, Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm) 1600 X 120;
01 Unid. Porta De Correr 2 Folhas, Branco Interno/Externo Sem Travessa, C/Soleira Alta De Pvc, Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm) 1600 X 2000;
01 Unid. Porta De Correr 2 Folhas, Branco Interno/Externo Sem Travessa, C/Soleira Alta De Pvc, Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm) 2600 X 1900;
01 Unid Porta De Correr 2 Folhas, Branco Interno/Externo Sem Travessa, C/Soleira Alta De Pvc, Arremate 45 Mm Interno, Arremate Liso 26 Mm Externo, Vidro Float Incolor 6 Mm, Medidas (Lxh, Mm)  1720 X 2400.
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